**312-产品规格书**



**312**

目录

[一、产品概述 2](#_Toc29994765)

[二、产品图示 3](#_Toc29994766)

[2.1结构布局 3](#_Toc29994767)

[2.2产品写真 4](#_Toc29994768)

[三、产品特性 4](#_Toc29994769)

[四、 规格参数 5](#_Toc29994770)

# 产品概述

312车牌识别-体机是一体式设备。嵌入式相机，嵌入式补光灯，一体式设备，安装方便简洁；这款采用的是户外高清显示屏，超高亮度，超大字体，户外距离也可清晰分辨，红绿色字体区分显示，显示更清晰，正面是钢化玻璃整体结构更显高端大气，更具科技感。

## 2.1结构布局

## 

## 2.2产品写真



# 三、产品特性

1. **脱机计费**

不管是多台电脑、单台电脑或者服务器不在工作状态，临时车可以继续进场，出场可以脱机收费，收费完全不受电脑和服务器的工作状态影响，即使是网络突然发生故障而瘫痪，也能保证场内的临时

车可以继续计费出场，保障了系统在各种突发状态下能正常收费

1. **多样化电子支付**
2. 支持微信、支付宝、建行、招行、工行、农行、中行等7种电子支付，支持微信、支付宝、建行、招行、工行、农行、中行、ETC、银联等9种无感支付；当然这里所说的多样化电子支付同时也包括场内扫码预缴费、公众号缴费、出口扫码缴费等多种支付方式。
3. **安装调试简单**

一体式设备，无需组装，只需一根电源线和一根网线接入即可，并且在出厂时摄像机也按照标准车道的距离宽度进行了调节

4、人性化语音提示，同步设备屏显双向引导

LED高清显示

5、多车位多车管理

合理的管理一个车主，多辆车对应多个月租车位的情况。对同一业主停在车场，超过所买车位数的那部分车进行收费或者禁止入场管理。为物业和车主提供了完美解决方案。

# 规格参数

|  |  |
| --- | --- |
| 硬件参数 | 参数说明 |
| 工作电压 | AC220V±10% |
| 工作温度 | -25℃~+70℃ |
| 相对湿度 | ≤60%，无凝露（常温下） |
| 额定功率 | 60W |
| 操作系统 | Android |
| 处理器 | 超强四核Cortex-A17处理器 |
| LED显示屏 | 303\*303MM，户外高亮显示 |
| 外壳防护等级 | IP54 |
| 机箱材质 | 高强度钢板，11mm的钢化玻璃 |
| 机箱工艺 | 钣金模具成型，豪华土豪金，黑色选配 |
| 外观尺寸 |  |
| 摄像机参数 | 参数说明 |
| 供电电源 | 12V---2A |
| 最大功耗 | 15W |
| 防护等级 | IP66 |
| 通讯连接方式 | SDK、ONVIF、HTTP、RTSP、TCP、RS485、IO |
| 车牌号识别率 | ≥99% |
| 适应车速范围 | 车速支持0-150公里/小时 |
| 识别角度 | ≤45° |
| 图像传感器 | 高清宽动态CMOS和美国安霸顶级S2L66芯片 |
| 触发方式类型 | 线圈或视频 |
| 分辨率 | 11920\*1080dpi |
| 最佳识别距离 | 3-6米 |
| 帧率 | 25帧/秒 |
| 支持牌照类型 | 蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌、民航车牌、新能源车牌、应急车牌 |
| 输出信息 | 车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间 |
| 输出图片格式 | JPEG |
| 输出视频格式 | H.264 |
| 存储 | 可拓展插入microSD卡 |
| 复位 | 手动恢复出厂设置 |
| 补光灯 | 内置4颗补光灯，可调亮度（单颗最高功耗1W） |
| 镜头 | 电动变焦或6mm定焦 |
| 补光灯 | 参数说明 |
| 灯珠数量 | LED灯12颗 |
| 功率 | 9W |
| 开/关控制 | 软件控制设置 |
| 补光距离 | 5m处光照大于50LUX |
| 调节角度 | 三维万向可调，调节范围360度 |